《‘09 건설대형사고-01》

지반 굴착공사 중 흙막이 벽체 붕괴

공 사 명	○○ 연구소 신축공사	발생일시	2009.02.15(일) 08:25분경
재해형태	붕 괴	재해정도	사망3명, 부상13명
소 재 지	경기 성남시 분당구	공사규모	2개동 (지하5층, 지상8~9층)
재해개요	깊이 약 22m정도 지반 굴착공사 중 어스앵커 지지형식의 흙막이 벽체가 붕괴되면서, 근접 설치된 철골작업대(복공판)가 붕괴되어 철골작업대 상ㆍ하부에서 작업 중이던 근로자 3명이 사망하고 13명이 부상한 재해임.
【재해상황도】
안전대책	- 어스앵커에 의한 흙막이 지지공법은 어스앵커가 안정된 지반에 정착되어 지지력을 발휘토록 시공하여야 하며, - 흙막이 배면에는 측구를 설치하거나 비닐 덮개 등을 설치하여 유입수 침투에 의한 토압 상승을 방지하여야 함.

※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의

본질과는 차이가 있을 수 있습니다.

【사고현장전경】

【흙막이 붕괴로 전도된 철골작업대(복공판)】